T401
Sn=250 MVA
Uk1-2=11,62%
Uk1-3=18,37%
Uk2-3=31,87%
P0=116,9 kW
Pk1-2=505,5 kW
Pk1-3=173.7 kW
Pk2-3=155,4 kW
In=361A
In=1193A (odb 0)
In=5499A (odb 1)
I0=0,125 %
Převod 400/121/10.5 kV

T402
Sn=250 MVA
Uk1-2=10.1%
Uk1-3=23.8%
Uk2-3=13%
P0=259 kW
Pk1-2=507 kW
Pk1-3=244 kW
Pk2-3=202 kW
In=361A
In=1193A (odb 0)
In=5500A (odb 1)
I0=0,41 %
Převod 400/121/10.5 kV

T101
S-inst prim. [MVA]=40,
S-inst sek. [MVA]=40,
S-inst ter. [MVA]=12.5,
Jmen.napětí prim. [kV]=110,
Jmen.napětí sek. [kV]=23,
Jmen.napětí ter. [kV]=6.3,
I max.prim. [A]=131,
I max.sek. [A]=627,
I max.ter. [A]=1145,
Ztráty naprázdno [kW]=30.8,
Proud naprázdno [A]=0.6,
Ztráty nakrátko 1/2 [kW]=203.2,
Ztráty nakrátko 1/3 [kW]=200,
Ztráty nakrátko 2/3 [kW]=150,
Napětí nakrátko 1/2 [%]=10.6,
Napětí nakrátko 1/3 [%]=10.6,
Napětí nakrátko 2/3 [%]=10.6,
Poměr R0/R1=0,
Poměr X0/X1=0,
Převod na odb.=0,
Odbočka min.=8,
Odbočka max.=-8,
Odb.jmen.min.=16,
Odb.jmen.max.=-16,
Regulace (P/S)=Primár,
Typ zapojení prim.=Y,
Typ zapojení sek.=Y,
Typ zapojení ter.=Y,
Hodin.úhel 1/2=0
Hodin.úhel 1/3=0 